WIN7系统解决方案：WIN7系统下，LQ仿真模式，请通过如下“添加打印机”方式，厂商选择“OKI”,型号选择“Generic dot-matrix 24pin printer”。如果使用USB口打印，请正常安装并口驱动，完成后点击驱动，右键“打印机属性”，将端口选择为USB即可。

　　1.打开“控制面板”—“打印机和传真”，用鼠标单击“添加打印机”按钮，如下图所示。



图1  单击“添加打印机”按钮

　　2.在弹出的打印机安装向导窗口中，用鼠标单击“ ”按钮，如下图所示。



图2  在安装向导窗口中单击“ ”按钮

　　3.选择安装的打印机类型。用鼠标单击“ ”按钮，如下图所示。



图3 选择打印机安装类型

　　4.明确打印机使用的端口，针式打印机一般采用LPT1端口。用鼠标单击“ ”按钮，如下图所示。



图4 明确打印机使用的端口

　　5.安装打印机驱动程序，如下用鼠标单击“ ”按钮。



图5  安装打印机驱动程序

　　厂商内选择FUJITSU(富士通)，型号选择DPK3600E。





图6 安装系统自带的驱动程序



图7  选择“替换现有驱动程序”







图8  进行打印测试



图9  打印机设置完成

　　请注意：

　　1. 以上是以windows XP系统为例，新机器出厂的DPK 8500E,8500EⅡ,8600E的机器通过此方式安装驱动，厂商内选择FUJITSU(富士通)，型号选择相应的DPK 8300E/ 8400E驱动。